به نام خدا

پرسشها و پاسخها

پرتابل

**1-عدم شناسایی ایسیو بوش ssat 206**

ایسیو بوش ssat قابلیت دانلود ندارد و اگر شناسایی نشد از روش دانلود دستی نباید استفاده کرد چون برنامه دانلود فعلا ندارد و اگر دچار مشکل شود دامپ خام یا بیکد هم فعلا ندارد.

**2- عدم شناسایی ایسیو زیمنس**

ابتدا چک شود وارد موتور می شود یا نه اگر وارد موتور شد باید چک شود کالیبره و نسخه نرم افزار دارد ؟اگر به هر دلیلی ایسیو کالیبره نداشته باشد پرتابل قادر به شناسایی ایسیو نمی باشد که اول باید از گزینه دانلود دستی یک بار با کالیبره درست دانلود کنند تا کالیبره ایسیو برگردد و بتواند شناسایی اتومات انجام بدهد.

**3-عدم نمایش پیغام عملیات موفقیت آمیز پرتابل در اپدیت پرتابل**

اگر در اپدیت نوار سبز تا انتها پرشده و نوشته که شکیبا باشید اما اخطار اینکه دستگاه با موفقیت اپدیت شد را نمیدهد \*\*\*\*\*\*\* اگر منو صفحه نمایش پرتابل بالا امده است میتوانند اتصال را قطع کنند و رم را در دستگاه بگذاریند اپدیت انجام شده است .

**4-عدم شناسایی CGE بدون فلش**

در پرتابل ایسیو cge بدون فلش پراید و تیبا و ساینا اگر شناسایی انجام نشد باید برای برقراری ارتباط یک بار به صورت دستی با کالیبره درست دانلود کنند و سپس شناسایی خودکار را انجام دهند .

**5-کد سوئیچ خودرو 405**

کد سوئیچ 405 را نمیتوان با هیچ دستگاهی دراورد و فقط باید استعلام گرفته شود.

**6-بیکد کردن ایسیو**

بعد از بیکد کردن ایسیو ssat باید سوکت ایموبیلایزر قبل از نصب ایسیو بر روی خودرو جدا شود.

**7-تعریف کلید بعد از تبدیل**

بعد از تبدیل هر ایسیویی باید مجددا تعریف کلید انجام شود.

**8-کد سوئیچ استعلامی ایرانخودرو**

کد 14 رقمی کد سوییچ ایران خودرو استعلام گرفته می شود 8 رقم آخر اکسس کد ایران خودرو می باشد.

**9-کد سوئیچ 14 رقمی سایپا**

4 رقم اول اکسس کد می باشد.

**10-درآوردن کدسوئیچ پراید با ایسیو ساژم و ولئو**

در خودرو پراید برای ایسیوهای والئو و ساژم نمی توان کد سوییچ را از ایسیو درآورد و باید استعلام گرفته شود.

**11- درآوردن کد سوییچ از ایسیو 7.4.11 و 7.9.7**

کیلومتر در این دو تا ایسیو ثبت نمی شود و برای دریافت کد سوییچ باید استعلام گرفته شود.

**12- چرا بعد از بیکد کردن ایسیو بوش ME7.4.4 کولر خودرو از کار می افتد؟**

این اتفاق در این ایسیو رایج است اگر نیاز به کولر دارند ایسیو را خام کنند و تعریف کلید انجام دهند

**13- ایسیو بوش نیسان خطای عدم احتراق دارد و بعد از پاک کردن خطا حدود یک دقیقه بعد خطا برمیگردد**

دامپ عدم احتراق نیسان را از قسمت تیونینگ دستی انتخاب و روی ایسیو شون بریزند

**14- نحوه خواندن ایسیو SSAT نو فلش توسط پرتابل**

فقط میتوانند کد سوئیچ و کیلومتر را میتوانند بخوانند تا بعد از کاشتن ای سی فلش به فلش انتقال دهند

**15- ایسیو های CIX48 و CIX34 را دستگاه پرتابل شناسایی نمیکند**

این دو ایسیو از طریق OBD قابلیت برقراری ارتباط ندارد و باید از K-TAG استفاده شود

**16- حذف سنسور ایسیو 7.4.9**

در این ایسیو فقط سنسور دوم حذف میشود. فقط برای افرادی که کاتالیزور را درآورده باشد.

**17-در بوش ME7.4.4 دریچه گاز برقی بعد از انجام ریمپ چراغ چک روشن شده و خودرو خطای دریچه گاز می اندازد؟**

در خودرو های دریچه گاز برقی بخصوص ME7.4.4 این خطا شایع هست و باید 10 دقیقه سرباطری را بکشند و از منو 7.4.4 مقدار دهی اولیه انجام دهند، اگر از این دو مورد نتیجه نگرفتند سوئیچ را باز بگذارند تا مشکل حل شود

**18-بوش 7.4.4 شناسایی نمیشود**

چون قبلا بیکد شده است و برنامه بیکد غیراستاندارد روی آن ریخته شده شناسایی نمیشود- باید با پروگرامر هم فلش و هم ایپرام را خام کنند دوباره تعریف سوئیچ انجام دهند.

**19-حذف سنسور اکسیژن بوش 7.4.9-cng-sms انجام نمیشود.**

اگر به صورت خودکار شناسایی نکرد نمیشود انجام داد.

**20-اصلاح کات آف برای خودروی سمند ایسیو easy u 2.5 انجام نمیشود**

اصلاح کات آف فقط برای ایسیو 206 و 207 موتور معمولی است

**21- برای ایسیویی مثل CIX48 که قابلیت دانلود ندارد مثل CIX48 اگر ریمپی انجام دادند و خواستند ایسیو را به حالت اول برگردانند چه کنند؟**

خام کنند تعریف سوئیچ انجام دهند.

**22خودرو 206 اکوماکس مشکل قطع و وصلی کولر داشتند( رگباری زدن کولر) و دانلود نود fcm انجام دادند مشکل حل نشد**

نیازی به دانلود نبود باید از قسمت پیکربندی وارد شوند و پیکر بندی را تغییر دهند تا مشکل حل شود

**23- بعد از دانلود BSI و تعویض ورژن آن ماشین روشن نمیشود؟**

بعد از دانلود BSI به هردلیلی کد سوئیچ میپرد و ماشین روشن نمیشود باید دوباره عملیات تعریف سوئیچ انجام دهند.

**24- آیا برای SSAT نو فلش تنظیم کیلومتر انجام میشود؟**

در حالت معمولی انجام نمیشود اما اگر میخواهند انجام دهند باید آی سی فلش کاشته شود.

**25-ایسیو SSAT نوفلش بعد از شناسایی توسط دانلود دستی تنظیم کیلومتر انجام نمیشود.**

ایسیو های بدون ای سی فلش و SSAT بعد از برقراری ارتباط با دانلود دستی نمیتوان تنظیم کیلومتر انجام داد.

**26- بعد از اپدیت دستگاه با مشکلات زیادی روبرو شدند**

مشکلاتی که بعد از آپدیت دستگاه بوجود می آید مثل خاموش شدن ماشین بعد از افزایش شتاب یا تیونینگ ممکن است به این علت باشد که شخص به درستی و بطور کامل فایل اپدیت را دانلود نکرده یا فایل ها به درستی انتقال داده نشده است، باید رم را فرمت و دوباره آپدیت کنند.

**27-برای تعریف سوئیچ خودروی 206 SSAT روی تستر به مشکل خوردند.**

برای تعریف سوئیچ این مدل روی تستر باید از دسته سیم SSAT بایفیول به جای SSAT بنزینی استفاده کنند

**28-خودرو h30cross با ایسیو 7.4.4 ریمپ میشود؟**

بله انجام میشود.

**29-bsi پیکربندی اتوماتیک میزنند خودرو با مشکل مواجه میشود.**

در قسمت پیکربندی اتوماتیک پرتابل از بین 70-80 گزینه موجود 30 یا 40 ایتم تغییر میکند- بقیه بصورت دستی باید تنظیم شود

**30-برای دیاگ موتوری خودرو زانتیا نیاز به رابط زانتیا هست؟**

برای دیاگ موتوری نیاز نیست.

**31- خودروی پراید با ایسیو ssat بدون فلش را پرتابل ایسیو cix34 شناسایی میکند**

ایسیو ssat بدون فلش خودرو پراید اگر برنامه اشتباه داده شود و ای سی فلش کاشته شود فقط میتوان ان را بیکد کرد(بیکد cix34) و هیچ برنامه ای نمیتوان روی ان ریخت

**32 -خودرو 405 با سیستم مولتی پلکس فاز صفر کولر کار نمیکند**

باید پیکربندی نود FN تنظیم شود

**33- شناسایی نشدن ایسیو CCX**

این مدل ایسیو جدید میباشد دانلود از طریق پرتابل ندارد و از طریق جیتک هم فعلا برنامه ریزی نمیشود بدون فلش هم میباشد

**34-شناسایی نشدن ایسیو بوش ssat 206 سازه پویش**

این ایسیو برای ماشین 206 فعلا قابلیت دانلود را ندارد وهمچنین برنامه خام و بکید هم ندارد لذا نباید هیچ برنامه ریزی اشتباهی بر روی این ایسیو صورت گیرد.